[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET IP IGMP

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`SET IP IGMP [QUERYINTERVAL=1..65535] [TIMEOUT=1..65535] [QUERYRESPONSEINTERVAL=1..255] [LMQI=1..255] [LMQC=1..5] [ROBUSTNESS=1..5]`

IGMP（Internet Group Management Protocol）の動作パラメーターを変更する。

パラメーター

QUERYINTERVAL: 代表ルーター時のGeneral Membership Query送信間隔（秒）（Query Interval）。デフォルトは125秒。

TIMEOUT: 該当グループのMembership Reportを受信できなくなってから、グループをローカルグループデータベースから削除するまでの時間（秒）（Group Membership Interval）。デフォルトは260秒。

QUERYRESPONSEINTERVAL: 代表ルーター時にGeneral Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（Query Response Interval）。単位は1/10秒。デフォルトは100（10秒）。QUERYINTERVAL × 10よりも小さい値にすること。

LMQI: Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（Last Member Query Interval）。また、同Queryの送信間隔でもある。単位は1/10秒。デフォルトは10（1秒）。

LMQC: Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership Queryの送信回数（Last Member Query Count）。つねにROBUSTNESSと同じ値をとる。デフォルトは2。

ROBUSTNESS: パケットロスへの対抗力を示すパラメーター（Robustness Variable）。パケットの損失率が高いネットワークでは、この値を大きくすることによりプロトコルの動作を安定させることができる。本パラメーターの値を変更すると、LMQC（Last Membership Query Count）をはじめ、他のタイマー値も連動して変更される。デフォルトは2。

備考・注意事項

通常これらのパラメーターを変更する必要はない。

関連コマンド

DISABLE IP IGMP
DISABLE IP IGMP INTERFACE
ENABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INTERFACE
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L