[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MSTP CIST PORT

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SHOW MSTP CIST PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

CIST（Common and Internal Spanning Tree）におけるスイッチポートのMSTP情報を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号

入力・出力・画面例

    Manager > show mstp cist port

    CIST Port Information
    -------------------------------------------------------------------------------
    Port Number ............................ 1
      Port Identifier ...................... 128:1
      Port Role ............................ Alternate Port
      Port State ........................... Discarding
      Switch Port State .................... Enabled
      Link Status .......................... Up

    Port Number ............................ 2
      Port Identifier ...................... 128:2
      Port Role ............................ Root Port
      Port State ........................... Forwarding
      Switch Port State .................... Enabled
      Link Status .......................... Up

    Port Number ............................ 3
      Port Identifier ...................... 128:3
      Port Role ............................ Alternate Port
      Port State ........................... Discarding
      Switch Port State .................... Enabled
      Link Status .......................... Up

    Port Number ............................ 4
      Port Identifier ...................... 128:4
      Port Role ............................ Disabled Port
      Port State ........................... Discarding
      Switch Port State .................... Enabled
      Link Status .......................... Down
    ...

    Manager > show mstp cist port=2

    CIST Port Information
    -------------------------------------------------------------------------------
    Port Number ............................ 2
      Port Identifier ...................... 128:2
      Port Role ............................ Root Port
      Port State ........................... Forwarding
      Switch Port State .................... Enabled
      Link Status .......................... Up
      Port Path Cost ....................... 200000
      External Port Path Cost .............. 200000
      Designated Bridge .................... 32768 : 00-00-cd-24-03-4e
      Designated Port ...................... 128:1
      Regional Root Path Cost .............. 0
      External Root Path Cost .............. 0
      Edge Port ............................ No
      Point to Point Link .................. Yes (Auto)
      Boundary Port ........................ No
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1：ポート番号省略時
Port Number | ポート番号
Port Identifier | ポート識別子。ポートプライオリティーとポート番号で構成される
Port Role | ポートの役割。Alternate Port、Backup Port、Designated Port、Disabled Port、Root Portのいずれか
Port State | ポートの状態。Disabled、Discarding、Learning、Forwardingのいずれか
Switch Port State | スイッチポートのステータス。EnabledかDisabled
Link Status | スイッチポートのリンクステータス。UpかDown

表 2：ポート番号指定時
Port Number | ポート番号
Port Identifier | ポート識別子。ポートプライオリティーとポート番号で構成される
Port Role | ポートの役割。Alternate Port、Backup Port、Designated Port、Disabled Port、Root Portのいずれか
Port State | ポートの状態。Disabled、Discarding、Learning、Forwardingのいずれか
Switch Port State | スイッチポートのステータス。EnabledかDisabled
Link Status | スイッチポートのリンクステータス。UpかDown
Port Path Cost | CISTリージョナルルート（MSTリージョン内におけるCISTツリーのルートブリッジ）までのパスに対するポート通過コスト
External Port Path Cost | CISTルートブリッジが所属するリージョンまでのパスに対するポート通過コスト
Designated Bridge | 代表ブリッジのブリッジ識別子
Designated Port | 代表ポート。代表ブリッジがBPDUを送出するポートのポート識別子
Regional Root Path Cost | CISTリージョナルルート（MSTリージョン内におけるCISTツリーのルートブリッジ）までのパスコスト
External Root Path Cost | CISTルートブリッジが所属するリージョンまでのパスコスト
Edge Port | ポートがエッジポートかどうか。Yes、Noのいずれか
Point to Point Link | ポートが他のブリッジとポイントツーポイントで接続されているかどうか。No、Yesで表示される。(Auto)は自動判別の結果であることを示す
Boundary Port | ポートがリージョン外との接続点になっているかどうか。Yes、Noのいずれか

関連コマンド

DISABLE MSTP
ENABLE MSTP
SET MSTP CIST
SET MSTP CIST PORT
SHOW MSTP
SHOW MSTP MSTI PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L