[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IGMP FILTER

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`SHOW IGMP FILTER[=filter-id]`

filter-id: フィルター番号（1〜99）。

IGMPフィルターの情報を表示する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（1〜99）。本パラメーターに値を指定したときは、指定したフィルターだけが表示される。値を省略したときは、すべてのフィルターが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show igmp filter=1

    IGMP Filters
    ------------------------------------------------------------------
    No.  Entry  Group Address                    Action        Matches
    ------------------------------------------------------------------
    1    1      239.2.1.10      239.2.1.10       Include             0

      Received: 0            Passed: 0            Dropped: 0
    ------------------------------------------------------------------

表 1
No. | フィルター番号
Entry | フィルター内のエントリー番号
Group Address | マルチキャストグループアドレスの範囲。単一アドレスの場合は同じアドレスが2つ表示される
Action | マッチしたグループ（Rerpotメッセージ）に対する処理
Matches | このエントリーにマッチしたReportメッセージの数
Received | このフィルターが適用されているスイッチポートで受信したReportメッセージの数
Passed | このフィルターによって転送されたReportメッセージの数
Dropped | このフィルターによって破棄されたReportメッセージの数

関連コマンド

ADD IGMP FILTER
CREATE IGMP FILTER
DELETE IGMP FILTER
DESTROY IGMP FILTER
SET IGMP FILTER
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L