[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE SWITCH MCLIMITING

カテゴリー：スイッチング / ポート

`ENABLE SWITCH MCLIMITING`

マルチキャストパケットの受信レート制限機能を有効にする。デフォルトは無効。
本機能の有効時は、各スイッチポートにおいて、マルチキャストパケットおよびブロードキャストパケットの受信レートが、SET SWITCH PORTコマンドのBCLIMITパラメーターで指定された値までに制限される。
本機能の無効時は、マルチキャストパケットの受信レートは制限されないが、BCLIMITパラメーターがNONE以外に設定されていれば、ブロードキャストパケットの受信レートは制限される。
なお、マルチキャストパケットは制限するが、ブロードキャストパケットは制限しないという設定はできない。

関連コマンド

DISABLE SWITCH MCLIMITING
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L