[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET MSTP

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SET MSTP [CONFIGNAME=string] [REVISIONLEVEL=0..65535] [MAXHOPS=1..40] [MAXAGE=6..40] [HELLOTIME=1..10] [FORWARDDELAY=4..30] [PROTOCOLVERSION={STP|RSTP|MSTP}] [STATICVLANS={YES|NO|ON|OFF|TRUE|FALSE}]`

string: 文字列（1〜32文字。英数字とアンダースコアが使用可能）

マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）のパラメーターを変更する。

パラメーター

CONFIGNAME: MSTリージョン名。同一リージョンに所属させたい装置には、同じ名前を指定する。デフォルトは製品のMACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの型式）。

REVISIONLEVEL: MSTリージョン設定のリビジョン。同一リージョンに所属させたい装置には、同じ数値を指定する。デフォルトは0。

MAXHOPS: 最大ホップ数。BPDUがMSTPブリッジを抜けるごとにカウントダウンされるされる、BPDUの寿命カウンター。デフォルトは20。

MAXAGE: 最大エージタイム。ルートブリッジからBPDUが届かなくなったことを認識するまでの時間（秒）。この時間内にBPDUを受信できなかった場合、各ブリッジはスパニングツリーの再構成を開始する。2×（HELLOTIME + 1) 以上、かつ、2× (FORWARDDELAY - 1) 以下でなくてはならない。デフォルトは20秒。

HELLOTIME: ハロータイム。ルートブリッジがBPDU（Bridge Protocol Data Unit）を送信する間隔（秒）。デフォルトは2秒。

FORWARDDELAY: フォワードディレイタイム。ネットワーク構成の変更後に、ルートブリッジ内のポートがディスカーディングからラーニング、ラーニングからフォワーディング状態に遷移するまでの最大時間（秒）を示す。デフォルトは15秒。

PROTOCOLVERSION: MSTPの動作モード。MSTP（MSTP BPDUを使う）、RSP（RSTP BPDUを使う）、STP（STP BPDUを使う）から選択する。デフォルトはMSTP。

STATICVLANS: スパニングツリーのトポロジー計算時、MSTインスタンスに所属しているVLANのポート構成を考慮するかどうか。YESを指定した場合は、VLANのポート構成を考慮して計算を行う（MSTインスタンスに所属しているVLANのメンバーポートだけを利用してトポロジーを計算する）。NOを指定した場合は、VLANのポート構成を考慮せずに通常のMSTPの方法で計算を行う（MSTインスタンスに所属しているVLANのメンバーポートだけでなく、すべての物理ポートを使用して計算を行う）。ブリッジ（スイッチ）間を接続しているすべてのポートが同じVLAN設定であるならOFFでよいが、そうでない場合は、特定のMSTインスタンスにおいて、所属VLANのメンバーでないポートがルートポートになる可能性がある。このようなときはONを指定するとよい（OFFのままでも、メンバーポートのポートプライオリティーやポートパスコストを調整すれば同じ効果を得られる）。デフォルトはOFF。

関連コマンド

SHOW MSTP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L