[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET EPSR PORT

カテゴリー：スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`SET EPSR=epsrname PORT=port-number TYPE={PRIMARY|SECONDARY}`

epsrname: EPSRドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
port-number: スイッチポート番号（1〜）

EPSRドメインの所属ポートの種別（プライマリー、セカンダリー）を変更する。
本コマンドは該当EPSRドメインのマスターノードでのみ有効。また、本コマンドを実行するときは、該当EPSRドメインが無効化されていなければならない（DISABLE EPSRコマンド）。

パラメーター

EPSR: EPSRドメイン名

PORT: スイッチポート番号

TYPE: ポートの種別。PRIMARY（プライマリー）、SECONDARY（セカンダリー）から選択する。あるポートをPRIMARYに設定すると、もう一方のポートは自動的にSECONDARYとなる。逆も同じ。

関連コマンド

CREATE EPSR
CREATE VLAN
DISABLE EPSR
SET EPSR
SHOW EPSR

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L