[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW EPSR

カテゴリー：スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`SHOW EPSR[={epsrname|ALL}]`

epsrname: EPSRドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

EPSRドメインの情報を表示する。

パラメーター

EPSR: EPSRドメイン名。省略時およびALL指定時はすべてのEPSRドメインの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show epsr

     EPSR Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name ........................ domain_two
     Mode .......................... Master
     Status ........................ Enabled
     State ......................... Complete
     Control Vlan .................. controlB (3)
     Data VLAN(s) .................. dataB (300)
     Primary Port .................. 3
     Primary Port Status ........... Forwarding
     Secondary Port ................ 4
     Secondary Port Status ......... Blocked
     Hello Time .................... 1 s
     Failover Time ................. 2 s
     Ring Flap Time ................ 0 s
     Trap .......................... Enabled

     Name ........................ domain_one
     Mode .......................... Transit
     Status ........................ Enabled
     State ......................... Links-Up
     Control Vlan .................. control (2)
     Data VLAN(s) .................. data (100)
     First Port .................... 1
     First Port Status ............. Forwarding
     First Port Direction .......... Downstream
     Second Port ................... 2
     Second Port Status ............ Forwarding
     Second Port Direction ......... Upstream
     Trap .......................... Enabled
     Master Node ................... 00-00-cd-24-03-4e
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Name | EPSRドメイン名
Mode | EPSRドメインにおける役割。Master（マスターノード）、Transit（トランジットノード）のいずれか
Status | EPSRドメインの有効・無効
State | EPSRドメインの状態。マスターノードでは、Idle、Complete、Failedのいずれか。トランジットノードでは、Idle、Links-Up、Links-Down、Pre-Forwardingのいずれか
Control Vlan | コントロールVLAN。カッコ内はVLAN ID（VID）
Data VLAN(s) | データVLANの一覧。カッコ内はVLAN ID（VID）
Primary Port | （マスターノードのみ）プライマリーポートの番号
Primary Port Status | （マスターノードのみ）プライマリーポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockingのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
Secondary Port | （マスターノードのみ）セカンダリーポートの番号
Secondary Port Status | （マスターノードのみ）セカンダリーポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockingのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
Hello Time | （マスターノードのみ）Healthcheckメッセージの送信間隔。数値の後の「s」、「ms」は時間の単位でそれぞれ「秒」、「ミリ秒」を示す
Failover Time | （マスターノードのみ）Healthcheckメッセージのタイムアウト時間。数値の後の「s」、「ms」は時間の単位でそれぞれ「秒」、「ミリ秒」を示す
Ring Flap Time | （マスターノードのみ）リング障害の回復後、Failed状態からComplete状態に遷移する前に待機する最少時間（秒）
First Port | （トランジットノードのみ）リングを構成する第1ポートの番号
First Port Status | （トランジットノードのみ）リングを構成する第1ポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockingのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
First Port Direction | （トランジットノードのみ）リングを構成する第1ポートの向き。Upstream（マスターノードのプライマリーポート方向）、Downstream（マスターノードのセカンダリーポート方向）、Unknown（EPSRドメインが無効に設定されている）のいずれか
Second Port | （トランジットノードのみ）リングを構成する第2ポートの番号
Second Port Status | （トランジットノードのみ）リングを構成する第2ポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockingのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
Second Port Direction | （トランジットノードのみ）リングを構成する第2ポートの向き。Upstream（マスターノードのプライマリーポート方向）、Downstream（マスターノードのセカンダリーポート方向）、Unknown（EPSRドメインが無効に設定されている）のいずれか
Master Node | （トランジットノードのみ）マスターノードのMACアドレス。マスターノードからのメッセージをまだ受信していない場合はUnknownと表示される
Trap | EPSRドメインの状態が変化したときにSNMPトラップを送信するかどうか。Enabled（送信する）、Disabled（送信しない）のいずれか

関連コマンド

ADD EPSR DATAVLAN
CREATE EPSR
CREATE VLAN
ENABLE EPSR
SET EPSR
SET EPSR PORT
SHOW EPSR COUNTER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L