[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH AGEINGTIMER

カテゴリー：スイッチング / フォワーディングデータベース

`SET SWITCH AGEINGTIMER=10..630`

フォワーディングデータベース（FDB）のエージングタイム（MACアドレス保持時間）を変更する。

パラメーター

AGEINGTIMER: エージングタイム。この時間内に受信されなかったダイナミックエントリーは削除される。指定値が10の倍数でない場合は切り捨てが行われる（101を指定した場合は100となる）。デフォルトは300秒。

関連コマンド

DISABLE SWITCH AGEINGTIMER
ENABLE SWITCH AGEINGTIMER
SHOW SWITCH

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L