[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW LACP

カテゴリー：スイッチング / LACP（IEEE 802.3ad）

`SHOW LACP`

LACPの一般情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show lacp

    LACP Information
    ------------------------------------------------------------------------------
      Status .......................... Enabled
      Actor System Priority ........... 32768
      Actor System .................... 00-00-cd-24-02-0e
      Address learn thrash action ..... Learn Disable
      Address learn thrash timeout .... 1 second
      LACP Ports ...................... 1-24
        Active ........................ 1-24
        Passive ....................... None

表 1
Status | LACPモジュールの状態。EnabledかDisabled
Actor System Priority | システムプライオリティー
Actor System | システムID（MACアドレス）
Address learn thrash action | MACアドレススラッシング検出時の動作。None（何もしない）、Learn Disable（トランクグループ内の全ポートでMACアドレスの学習を停止する）、Port Disable（トランクグループ内の全ポートをディセーブルにする）、VLAN Disable（スラッシングが発生したVLANに対してのみトランクグループ内の全ポートをディセーブルにする）、Link Down（トランクグループ内の全ポートを物理的にリンクダウンさせる）のいずれか
Address learn thrash timeout | MACアドレススラッシング検出時の動作の持続時間（秒）。動作の実行中は、カッコ内に残り秒数が表示される。Noneは無期限であることを示す
LACP Ports | LACPの管理下にあるポートの一覧
Active | LACPの管理下にあるポートのうち、Activeモードで動作しているものの一覧
Passive | LACPの管理下にあるポートのうち、Passiveモードで動作しているものの一覧

関連コマンド

DISABLE LACP
ENABLE LACP
SET LACP
SHOW LACP PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L