[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET MSTP CIST PORT

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SET MSTP CIST PORT={port-list|ALL} [PRIORITY=0..255] [INTPATHCOST={1..200000000|DEFAULT}] [EXTPATHCOST={1..200000000|DEFAULT}] [EDGEPORT={YES|NO|ON|OFF|TRUE|FALSE}] [POINTTOPOINT={YES|NO|ON|OFF|TRUE|FALSE|AUTO}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

CIST（Common and Internal Spanning Tree）における指定ポートのマルチプルスパニングツリー関連パラメーターを変更する。

パラメーター

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのポートが対象となる。

PRIORITY: CIST内のトポロジー形成で使用されるポートプライオリティー。小さいほど優先度が高く、ルートポートになる可能性が高くなる。設定できる値の範囲は0〜255だが、実際に使用される値は16の倍数に丸められる（指定値が16の倍数でない場合、指定値よりも小さい直近の倍数が使われる）。デフォルトは128。

INTPATHCOST: CISTリージョナルルート（MSTリージョン内におけるCISTツリーのルートブリッジ）までのパスに対するポート通過コスト。有効範囲は1〜200000000。デフォルトでは、ポートの通信速度に応じた既定値が使われる（別表を参照）。なお、一度値を設定したあとでデフォルト状態に戻すときはキーワードDEFAULTを指定する

EXTPATHCOST: CISTルートブリッジが所属するリージョンまでのパスに対するポート通過コスト。有効範囲は1〜200000000。デフォルトでは、ポートの通信速度に応じた既定値が使われる（別表を参照）。なお、一度値を設定したあとでデフォルト状態に戻すときはキーワードDEFAULTを指定する

EDGEPORT: 該当ポートがエッジポートかどうかを指定する。エッジポートとは、他のブリッジが存在しない末端（エッジ）のLANに接続されているポートのこと。ただし、EDGEPORT=YESを指定した場合でも、同ポートでMSTP BPDUを受信した場合はエッジポートとしては扱われなくなる。デフォルトはNO。

POINTTOPOINT: 該当ポートが他のブリッジとポイントツーポイントで接続されているかどうかを指定する。AUTOを指定した場合は、本製品が自動判別する。デフォルトはAUTO。

表 1：パスコストの推奨範囲とデフォルト値
通信速度 | 推奨範囲 | デフォルト値
10Mbps | 200000〜2000000 | 2000000
100Mbps | 20000〜200000 | 200000
1000Mbps | 2000〜20000 | 20000

関連コマンド

SHOW MSTP CIST
SHOW MSTP CIST PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L