[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF REDISTRIBUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF REDISTRIBUTE`

非OSPF経路をAS外部LSAでAS内に通知するときの設定（ADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドで設定したもの）を表示する。
本コマンドはAS境界ルーター（ASBR）でのみ意味を持つ。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf redistribute
    OSPF Redistribute

    Protocol  Metric   RouteMap         Subnet Tag      Type     Limit/Redistributed
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface 20       -                YES    Original Ext2      1000/    0
    Static    20       -                YES    Original Ext2      1000/    0
    BGP       20       -                YES    Original Ext2      1000/    0
    RIP       20       -                YES    Original Ext2      1000/    0

表 1
Protocol | AS外部経路の起源。Static（スタティック経路）、Interface（非OSPFインターフェースの直結経路）、RIP（RIP経路）、BGP（BGP経路）のいずれか
Metric | AS外部経路を通知するときのメトリック。OriginalはIP経路表の値をそのまま使うことを示す
RouteMap | 未サポート
Subnet | クラスレスな経路（クラス標準マスクでない経路）を取り込むかどうか。YES（クラスフル・クラスレス両方の経路を取り込む）、NO（クラスフルな経路だけを取り込む）のいずれか
Tag | AS外部経路を通知するときの経路タグ値。OriginalはIP経路表の値をそのまま使うことを示す
Type | AS外部経路を通知するときのメトリックタイプ。Ext1（タイプ1）、Ext2（タイプ2）のいずれか
Limit/Redistributed | AS外部経路の最大取り込み数 / 実際に取り込んだ経路数

関連コマンド

ADD OSPF REDISTRIBUTE
DELETE OSPF REDISTRIBUTE
SET OSPF
SET OSPF REDISTRIBUTE
SHOW OSPF

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L