[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE LACP DEBUG

カテゴリー：スイッチング / LACP（IEEE 802.3ad）

`ENABLE LACP DEBUG={MSG|PACKET|STATE|TRACE|ALL}`

LACPモジュールのデバッグを有効にする。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

DEBUG: デバッグオプション。MSG（LACPパケットをデコードして表示）、PKT（LACPパケットを16進表示）、STATE（状態遷移を表示）、TRACE（関数呼び出しをトレース表示）、ALL（すべてのオプション）から選択する。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE LACP DEBUG
SHOW LACP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L