[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MSTP MSTI PORT

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SHOW MSTP MSTI=instance PORT[={port-list|ALL}]`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したMSTインスタンスにおけるスイッチポートのMSTP情報を表示する。

パラメーター

MSTI: MSTインスタンスID

PORT: ポート番号

入力・出力・画面例

    Manager > show mstp msti=10 port=1

    MSTI 10 Port Information
    -------------------------------------------------------------------------------
    Port Number ............................ 1
      Port Identifier ...................... 128:1
      Port Role ............................ Designated Port
      Port State ........................... Forwarding
      Switch Port State .................... Enabled
      Link Status .......................... Up
      Port Path Cost ....................... 200000
      Designated Bridge .................... 4096 : 00-00-f4-27-2c-74
      Designated Port ...................... 128:1
      Regional Root Path Cost .............. 0
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show mstp msti=20 port=1

    MSTI 20 Port Information
    -------------------------------------------------------------------------------
    Port Number ............................ 1
      Port Identifier ...................... 128:1
      Port Role ............................ Designated Port
      Port State ........................... Forwarding
      Switch Port State .................... Enabled
      Link Status .......................... Up
      Port Path Cost ....................... 200000
      Designated Bridge .................... 8192 : 00-00-f4-27-2c-74
      Designated Port ...................... 128:1
      Regional Root Path Cost .............. 200000
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Port Number | ポート番号
Port Identifier | ポート識別子。ポートプライオリティーとポート番号で構成される
Port Role | ポートの役割。Alternate Port、Backup Port、Designated Port、Disabled Port、Root Portのいずれか
Port State | ポートの状態。Disabled、Discarding、Learning、Forwardingのいずれか
Switch Port State | スイッチポートのステータス。EnabledかDisabled
Link Status | スイッチポートのリンクステータス。UpかDown
Port Path Cost | パスコスト
Designated Bridge | 代表ブリッジのブリッジ識別子
Designated Port | 代表ポート。代表ブリッジがBPDUを送出するポートのポート識別子
Regional Root Path Cost | リージョナルルート（MSTインスタンスのルートブリッジ）までのパスコスト

関連コマンド

DISABLE MSTP
ENABLE MSTP
SET MSTP MSTI
SET MSTP MSTI PORT
SHOW MSTP CIST PORT
SHOW MSTP MSTI

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L