[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE DVMRP DEBUG

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP

`DISABLE DVMRP DEBUG={ALL|GRAFT|PROBE|PRUNE|REPORT} INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

DVMRPのデバッグオプションを無効にする。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

DEBUG: 無効にするデバッグオプション。ALL（すべて）、GRAFT（Graft/Graft Ackパケット）、PROBE（Probeパケット）、PRUNE（Pruneパケット）、REPORT（Reportパケット）から選択する。

INTERFACE: デバッグ対象のIP（VLAN）インターフェース

関連コマンド

ENABLE DVMRP DEBUG
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L