[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD VLAN SUBNET

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`ADD VLAN={vlanname|1..4094} SUBNET=ipadd [MASK=ipadd]`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

VLANにパケット分類基準となるIPサブネットを追加する（関連付ける）。
追加したサブネットは、ADD VLAN PORTコマンドでタグなしポートと関連付ける必要がある。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID（VID）

SUBNET: サブネットアドレス。アドレス範囲が他のサブネットVLANと重なるような設定はできない

MASK: SUBNETに対するネットマスク。省略時はサブネットアドレスのクラス標準マスクが適用される

例

``■ VLAN yomoにサブネット172.16.56.0/24を追加する。
`ADD VLAN=yomo SUBNET=172.16.56.0 MASK=255.255.255.0`

関連コマンド

ADD VLAN PORT
DELETE VLAN PORT
DELETE VLAN SUBNET
SHOW VLAN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L