[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET OSPF HOST

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SET OSPF HOST=ipadd METRIC=0..65535`

ipadd: IPアドレス

OSPFルーティングテーブル内のホスト経路のメトリックを変更する。

パラメーター

HOST: ホストのIPアドレス。ルーター上で設定したエリア範囲内のアドレスでなくてはならない

METRIC: メトリック。デフォルトは1

関連コマンド

ADD OSPF HOST
DELETE OSPF HOST
SHOW OSPF HOST

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L