[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`SHOW BGP`

BGP-4モジュールのグローバル設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp

    BGP router ID ................. 172.28.0.5
    Cluster ID .................... Not defined
    Local autonomous system ....... 65001
    Confederation ID .............. 0
    Local preference .............. 100 (default)
    Multi exit discriminator ...... -
    Route table route map ......... -
    Auto soft reconfiguration ..... Disabled
    Default route origination ..... Disabled
    Auto Summary .................. Disabled

    Number of peers
      Defined ..................... 4
      Established ................. 4

    BGP route table
      Iteration ................... 2
      Number of routes ............ 15
      Route table memory .......... 2266

    BGP route flap damping ........ DISABLED

表 1
BGP router ID | BGPルーターID
Cluster ID | ルートリフレクターのクラスターID
Local autonomous system | 所属するASの番号
Confederation ID | 所属するASコンフェデレーション番号
Local preference | LOCAL_PREF属性のデフォルト値
Multi exit descriminator | MULTI_EXIT_DISC属性のデフォルト値
Route table route map | BGP経由で学習した経路をルーティングテーブルに登録する際に適用するルートマップ名
Auto soft reconfiguration | 自動ソフトリセットの有効・無効
Default route origination | BGPの経路表にデフォルト経路（0.0.0.0/0）を取り込むかどうか
Auto summary | 経路情報を自動的に集約するかどうか
Number of peers | BGPピア数
Defined | 設定済みピア数（ADD BGP PEERコマンドで設定されたもの）
Established | セッション確立済みのピア数
BGP route table | BGP経路表に関する情報
Iteration | 経路表更新回数
Number of routes | 経路エントリー数
Route table memory | BGP経路表に使用しているメモリー量
BGP route flap damping | ルートフラップダンピングの有効・無効

関連コマンド

SHOW BGP AGGREGATE
SHOW BGP IMPORT
SHOW BGP NETWORK
SHOW BGP PEER
SHOW BGP ROUTE
SHOW IP ROUTE PREFERENCE

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L