[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE STP DEBUG

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`ENABLE STP={stpname|ALL} DEBUG={MSG|PKT|STATE|ALL} [OUTPUT=CONSOLE] [TIMEOUT={1..4000000000|NONE}]`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

指定したSTPドメインのデバッグオプションを有効にする。
デバッグをオンにすると、端末（コンソールやTelnetクライアント）画面に大量のデバッグ情報が出力されるため注意が必要。

パラメーター

STP: STPドメイン名。

DEBUG: デバッグオプション。MSG（STPパケットをデコードして表示）、PKT（STPパケットをASCII表示）、STATE（ポートの状態遷移を表示）、ALL（すべてのオプション）から選択する。

OUTPUT: デバッグ情報の出力先を指定する。CONSOLE（コンソール）のみ指定可能。省略時はコマンドを入力した端末画面に出力される。本オプションは、スクリプト中での使用を想定したもの。

TIMEOUT: デバッグオプションの有効期限（秒）。省略時は以前に設定した値、あるいは、無期限。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE STP DEBUG
SHOW STP DEBUG

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L