[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESET IP COUNTER

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`RESET IP COUNTER={ALL|ARP|ICMP|INTERFACE|IP|MULTICAST|ROUTE|SNMP|UDP}`

IP関連の統計カウンターをゼロにリセットする。

パラメーター

COUNTER: リセットするカウンターのカテゴリーを指定する。ALLを指定した場合はすべてのカウンターをリセットする。

関連コマンド

RESET IP
RESET IP INTERFACE
SHOW IP COUNTER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L