[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESET PIM INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM

`RESET PIM INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したPIMインターフェースをリセットする。該当インターフェースにおけるPIMプロセスが初期化され、タイマー、経路情報はクリアされる。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

関連コマンド

SET PIM
SET PIM INTERFACE
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L