[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE EPSR DATAVLAN

カテゴリー：スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`DELETE EPSR=epsrname DATAVLAN={vlanname|1..4094|ALL}`

epsrname: EPSRドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）

EPSRドメインからデータVLANを削除する。
なお、本コマンドを実行すると該当VLANでループが発生する可能性があるので、本コマンドを実行する前には、次のいずれかの手順をとることが望ましい。
・DISABLE SWITCH PORTコマンドで該当VLANのリング接続用ポートをディセーブルにする
・該当VLANのリング接続用ポートからケーブルを抜く
・DELETE VLAN PORTコマンドで該当VLANからリング接続用ポートを削除する

パラメーター

EPSR: EPSRドメイン名

DATAVLAN: データVLAN。VLAN名またはVLAN ID（VID）で指定する。ALLを指定した場合は該当EPSRドメインに所属しているすべてのデータVLANが対象となる。

関連コマンド

ADD EPSR DATAVLAN
CREATE EPSR
DELETE VLAN PORT
DISABLE SWITCH PORT
SHOW EPSR

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L