[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH DLFLIMIT

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`SET SWITCH DLFLIMIT={NONE|100..95300}`

未学習ユニキャストパケットの受信レート制限値を設定する。

パラメーター

DLFLIMIT: 未学習ユニキャストパケットの受信上限値。1秒間の最大受信レート（Kbyte/秒）を指定する。ただし、指定値が100の倍数でない場合は切り上げが行われる（101を指定した場合は200となる）。上限を超えて受信したパケットは破棄される。NONEを指定した場合は、制限なしとなる。デフォルトはNONE。本パラメーターはシステム全体に適用される。

関連コマンド

SHOW SWITCH

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L