[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE PIM6

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`DISABLE PIM6`

PIM6（Protocol Independent Multicast）モジュールを無効にする。デフォルトは無効。

関連コマンド

DELETE PIM6 BSRCANDIDATE
DELETE PIM6 INTERFACE
DELETE PIM6 RPCANDIDATE
ENABLE PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L