[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SNMP COMMUNITY

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SHOW SNMP COMMUNITY=community`

community: SNMPコミュニティー名（1〜15文字。大文字小文字を区別する）

（SNMPv1/v2c）SNMPコミュニティーの情報を表示する。

パラメーター

COMMUNITY: SNMPコミュニティー名

入力・出力・画面例

    Manager > show snmp community=public

    SNMP community information:
      Name ............................ public
      Access .......................... read-only
      Status .......................... Enabled
      Traps ........................... Disabled
      Open access ..................... No
      Manager ......................... 192.168.1.11
      Manager ......................... 192.168.1.5
      Manager ......................... 192.168.1.2
      Trap host ....................... 192.168.1.11
      V2c Trap host ................... 192.168.1.11
      V2c Trap host ................... 192.168.1.5

表 1
Name | コミュニティー名
Access | コミュニティーのアクセス権。read-only、read-writeのどちらか
Status | コミュニティーの状態。EnabledかDisabled
Traps | トラップ生成の有効・無効
Open access | すべてのホストからSNMPによるアクセスを許可するかどうか。YesまたはNo
Manager | 本コミュニティー名でのアクセスを許可された管理ステーション（SNMPマネージャー）のIPアドレス
Trap host | SNMPv1トラップの送信先IPアドレス
V2c Trap host | SNMPv2cトラップの送信先IPアドレス

関連コマンド

SHOW SNMP

参考

RFC1157, A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC1213, Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L