[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE VLAN PROTOCOL

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`DELETE VLAN={vlanname|1..4094} PROTOCOL={protocoltype|index-list|ALL}`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）
protocoltype: L3プロトコル番号（16進数。「0x」を前置すること）
index-list: インデックス番号（0〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

VLANに関連付けられているプロトコルを削除する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID

PROTOCOL: プロトコルまたはインデックス番号（SHOW VLANコマンドで確認可能）

関連コマンド

ADD VLAN PORT
ADD VLAN PROTOCOL
DELETE VLAN PORT
SHOW VLAN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L