[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW EPSR DEBUG

カテゴリー：スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`SHOW EPSR[={epsrname|ALL}] DEBUG`

epsrname: EPSRドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

EPSRドメインで有効になっているデバッグオプションを表示する。

パラメーター

EPSR: EPSRドメイン名。省略時およびALL指定時はすべてのEPSRドメインの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show epsr debug

     EPSR Name          Enabled Debug Modes       Output         Timeout
    ---------------------------------------------------------------------------
     domain_two         None
     domain_one         None
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
EPSR Name | EPSRドメイン名
Enabled Debug Modes | 現在有効になっているEPSRデバッグオプション。INFO（EPSRに関する全般的情報を表示）、MSG（EPSRパケットをデコードして表示）、PKT（EPSRパケットをASCII表示）、STATE（EPSRの状態遷移を表示）、ALL（すべてのオプション）、None（なし）がある
Output | デバッグ情報の出力先（仮想端末（TTY）番号）
Timeout | デバッグオプションの残り有効期間（秒）

関連コマンド

SHOW EPSR

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L