[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MSTP

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SHOW MSTP [CONFIGID] [TABLE]`

マルチプルスパニングツリープロトコルの設定情報を表示する。

パラメーター

CONFIGID: 所属先MSTリージョンの識別情報を表示する。このオプションで表示される情報が等しい装置は、同一のMSTリージョンに所属していると見なされる。

TABLE: MST設定テーブル（MSTインスタンスとVLANの対応付け一覧表）を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show mstp

    MSTP Information
    -------------------------------------------------------------------------------
    MSTP status .................................. Enabled
    MST Configuration Name ....................... Test
    Revision Level ............................... 0
    Number of MSTIs .............................. 2
    Hello Time ................................... 2
    Forward Delay ................................ 15
    Message Max Age .............................. 20
    Max Hops ..................................... 20
    Protocol Version ............................. MSTP
    Support Static VLANs ......................... Disabled
    Transmission Limit ........................... 3
    Migrate Time ................................. 3
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show mstp configid

    MST Configuration Identification
    -------------------------------------------------------------------------------
    Configuration Name ............... Test
    Format Selector .................. 0
    Revision Level ................... 0
    Configuration Digest ............. 0x87957342F6B0029D887BAAEC6212B0BF
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show mstp table

    MST Configuration Table
    -------------------------------------------------------------------------------
    Multiple Spanning Tree Instance    VLAN Members
    -------------------------------------------------------------------------------
    CIST                               1-9,11-19,21-4094
    MSTI 10                            10
    MSTI 20                            20
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1：無指定時
MSTP Status | MSTPの有効・無効
MST Configuration Name | MSTリージョン名
MST Revision Level | MSTリージョン設定のリビジョン
Number of MSTIs | MSTインスタンス数
Hello Time | 本機のハロータイム設定値（SET MSTPコマンドのHELLOTIMEパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Forward Delay | 本機のフォワードディレイタイム設定値（SET MSTPコマンドのFORWARDDELAYパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Max Message Age | 本機の最大エージタイム設定値（SET MSTPコマンドのMAXAGEパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Max Hops | 本機の最大ホップ数設定値（SET MSTPコマンドのMAXHOPSパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Protocol Version | MSTPの動作モード（使用しているプロトコルバージョン）。STP、RSTP、MSTPのいずれか
Support Static VLAN | スパニングツリーのトポロジー計算時、MSTインスタンスに所属しているVLANのポート構成を考慮するかどうか。Enabled（考慮する）、Disabled（考慮せず通常のMSTPの方法を用いる）のいずれか
Transmission Limit | ハロータイムの間に送信可能なBPDUの数。この値は標準規格で規定されており、3で固定に設定されている

表 2：CONFIGID指定時
Configuration Name | MSTリージョン名
Format Selector | フォーマットセレクター。MSTPを示す0で固定
Revision Level | MSTリージョン設定のリビジョン
Configuration digest | MST設定テーブル（MSTインスタンスとVLANの対応付け一覧表）のメッセージダイジェスト（HMAC-MD5）

表 3：TABLE指定時
Multiple Spanning Tree Instance | MSTインスタンスIDまたはCIST（Common and Internal Spanning Tree）
VLAN Members | MSTインスタンスまたはCISTに関連付けられているVLANの一覧

関連コマンド

ADD MSTP MSTI VLAN
DELETE MSTP MSTI VLAN
DISABLE MSTP
ENABLE MSTP
SET MSTP
SET MSTP CIST
SET MSTP MSTI
SHOW MSTP CIST

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L