[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`ADD IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS=ipadd`

ipadd: IPアドレス

All Group登録対象の制御用マルチキャストグループアドレスを追加する。
本コマンドは、SET IGMPSNOOPING ROUTERMODEコマンドでIPを指定したあとでないと使用できない。

パラメーター

ROUTERADDRESS: 制御用マルチキャストグループアドレス。224.0.0.1〜224.0.0.255の範囲から選択する。IGMP Snooping有効時、ここで指定したアドレス宛てのパケットを受信したスイッチポートはAll Group所属となり、同ポートにはすべてのマルチキャストパケットが出力される。

備考・注意事項

224.0.0.1と224.0.0.2に関しては、IGMPパケットだけがAll Group登録の対象となる。

関連コマンド

DELETE IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS
SET IGMPSNOOPING ROUTERMODE
SHOW IGMPSNOOPING
SHOW IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L