[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW TTY

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`SHOW TTY[=tty-number|ALL] [{SUMMARY|DEFAULT}]`

tty-number: 仮想端末デバイス（TTY）番号

仮想端末デバイス（TTY）の情報を表示する。
非同期ポートには、それぞれ専用のTTYが存在する。また、Telnetセッションや端末サービスの開始時には、それぞれTTYが動的に作成される。

パラメーター

TTY: 端末デバイス番号。省略時はコマンドを入力した端末デバイスの情報が表示される。ALLを指定した場合は、すべての端末デバイスの情報が表示される。USER（一般ユーザー）権限のポートから実行するときは、端末番号は指定できない（実行ポートの端末デバイスに関する情報が表示される）。

SUMMARY: 端末デバイスごとに1行のみのサマリー情報を表示する。

DEFAULT: Telnet接続時に動的生成される端末デバイスのデフォルト設定パラメーターを表示する。本オプション指定時は、TTYパラメーターに端末番号やALLを指定することはできない。

入力・出力・画面例

    Manager > show tty=all

    TTY information
    Instance .................. 16
    Login Name ................ admin
    Description ............... Asyn 0
    Secure .................... yes
    Connections to ............
    Current connection ........ none
    In flow state ............. on
    Out flow state ............ on
    Type ...................... VT100
    Service ................... none
    Prompt .................... default
    Echo ...................... yes
    Attention ................. break
    Manager ................... yes
    Edit mode ................. insert
    History length ............ 20
    Page size ................. 22

    TTY information
    Instance .................. 17
    Login Name ................ manager
    Description ............... Telnet 1
    Secure .................... yes
    Connections to ............
    Current connection ........ none
    In flow state ............. on
    Out flow state ............ on
    Type ...................... VT100
    Service ................... none
    Prompt .................... default
    Echo ...................... yes
    Attention ................. ^P
    Manager ................... yes
    Edit mode ................. insert
    History length ............ 20
    Page size ................. 22

表 1
Instance | 仮想端末デバイス（TTY）番号
Login name | この端末にログインしているユーザーの名前
Description | 端末名。非同期ポートの場合はSET ASYNコマンドのNAMEパラメーター
Secure | セキュアモードの有効・無効。セキュアモードが有効の場合、該当端末デバイスからコマンドプロセッサーにアクセスするには、最初にログインが必要。非同期ポートはデフォルトでセキュアモードが有効になっている。また、Telnetセッションは常にセキュアモードが有効
Connections to | 接続中の端末デバイス一覧
Current connection | 接続中の端末デバイスのうち、現在アクティブなものの番号
In flow state | 受信時フロー制御の有効・無効
Out flow state | 送信時フロー制御の有効・無効
Attached module | アタッチされているユーザーモジュール。デフォルトはTerminal Server（ターミナルサーバーモジュール）
Attached module instance | アタッチされているモジュールのインスタンス番号
Type | 端末タイプ。dump（ダム端末）またはVT100
Service | 本端末デバイスが所属している端末サービス名
Prompt | プロンプト。default、off、login、password、confirm、encapsulation、あるいはユーザー定義の文字列
Echo | 入力文字のエコー
Attention | 端末セッションから抜けるためのアテンションキャラクター。none、break、charのいずれか
Manager | MANAGER（管理者）権限の有無
Edit mode | 入力モード。?（不明）、insert（挿入モード）、overstrike（上書きモード）
History length | コマンド履歴の最大保持数
Page size | 1ページ当たりの行数。ページャー機能がオフのときはoff

表 2：SUMMARYオプション
TTY | 仮想端末デバイス（TTY）番号
Description | 端末名。非同期ポートの場合はSET ASYNコマンドのNAMEパラメーター（デフォルトは「Port #」）。ルーターへのTelnetセッションの場合は「Telnet #」。別ポートへの接続の場合はサービス名。外部ホストへのTelnetの場合はIPアドレス
User name | ログインユーザーの名前
Module | アタッチされているユーザーモジュール
Inst | ユーザーモジュールのインスタンス番号
Mgr | MANAGER（管理者）権限の有無
Connections | 接続中の端末デバイス一覧

表 3：DEFAULTオプション
History length | コマンド履歴の最大保持数
Page length | 1ページ当たりの行数。ページャー機能がオフのときはoff
Prompt | プロンプト。default、off、login、password、confirm、encapsulation、あるいはユーザー定義の文字列
Type | 端末タイプ。dump（ダム端末）またはVT100

関連コマンド

SET ASYN
SET TTY
SHOW ASYN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L