[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW QOS DEFAULTPRIORITY

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW QOS DEFAULTPRIORITY`

受信時にタグなしだったパケットをタグ付きポートから送信するときの802.1pユーザープライオリティー値の設定を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show qos defaultpriority

     QOS Queue to Vlan Tag User Priority Mapping
     ------------------------------------------------------------------------------

     Queue      user priority
     ------------------------
     0           1
     1           2
     2           0
     3           3
     4           4
     5           5
     6           6
     7           7
     ------------------------

表 1
Queue | パケットが格納されている送信キュー番号（デフォルト送信キュー）
UserPriority | 送信パケットに割り当てる802.1pユーザープライオリティー値

関連コマンド

SET QOS DEFAULTPRIORITY

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L