[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE OSPF REDISTRIBUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`DELETE OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL={STATIC|INTERFACE|RIP|BGP}`

非OSPF経路をAS外部LSAでAS内に通知しないよう設定する。
本コマンドはAS境界ルーター（ASBR）でのみ意味を持つ。

パラメーター

PROTOCOL: AS外部経路の起源。STATIC（スタティック経路）、INTERFACE（非OSPFインターフェースの直結経路）、RIP（RIP経路）、BGP（BGP経路）から選択する。

表 1：本コマンド実行による、SET OSPFコマンドのパラメーター設定値自動変更
本コマンドの指定値 | 影響を受けるSET OSPF コマンドのパラメーター | パラメーター値への影響の詳細
PROTOCOL=STATIC | STATICEXPORT | YES → NO
PROTOCOL=RIP | RIP | IMPORT → OFF、または、BOTH → EXPORT
PROTOCOL=BGP | BGPIMPORT | ON → OFF

備考・注意事項

PROTOCOLパラメーターにSTATIC、RIP、BGPを指定した場合、SET OSPFコマンドのSTATICEXPORT、RIP、BGPIMPORTパラメーターの設定値も自動的に変更される。自動変更の詳細は別表を参照。

関連コマンド

ADD OSPF REDISTRIBUTE
SET OSPF REDISTRIBUTE
SHOW OSPF REDISTRIBUTE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L