[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH NESTEDTPID

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`SET SWITCH NESTEDTPID=protocoltype`

protocoltype: プロトコル番号（16進数4桁）

ダブルタグVLAN（Nested VLAN）のコアポートで使用する外側タグのTPID（Tag Protocol Identifier = プロトコルタイプ値）を指定する。
本コマンドで設定した値は、すべてのダブルタグVLAN（Nested VLAN）で使用される。

パラメーター

NESTEDTPID: 外側タグのTPID（プロトコルタイプ値）。「88ff」のように16進数4桁で指定する。デフォルトは8100（16進）。

関連コマンド

ADD VLAN PORT
CREATE VLAN
SHOW SWITCH

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L