[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET OSPF SUMMARYADDRESS

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SET OSPF SUMMARYADDRESS=ipadd [MASK=ipadd] [ADVERTISE={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] [TAG=0..65535]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

AS外部経路の集約設定（集約経路エントリー）を変更する。
本コマンドはAS境界ルーター（ASBR）でのみ意味を持つ。

パラメーター

SUMMARYADDRESS: 集約後のネットワークアドレス。

MASK: SUMMARYADDRESSに対するネットワークマスク。

ADVERTISE: 集約経路（SUMMARYADDRESS/MASK）をAS外部LSAでAS内に通知するかどうか。ON、YES、TRUEを指定した場合は、集約経路を1つのAS外部LSAとしてAS内に通知する。OFF、NO、FALSEを指定した場合は該当経路をAS内に通知しない。デフォルトはON。

TAG: 集約経路のAS外部LSAにセットする外部経路タグ。デフォルトは0。

関連コマンド

ADD OSPF SUMMARYADDRESS
DELETE OSPF SUMMARYADDRESS
SET OSPF
SHOW OSPF SUMMARYADDRESS

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L