[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET CFLASH DIR

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`SET CFLASH DIR=dirpath`

dirpath: ディレクトリーパス（相対または絶対パス）

コンパクトフラッシュ上の指定したディレクトリーに移動する（指定したディレクトリーをカレントディレクトリーにする）。

パラメーター

DIR: ディレクトリーパス名。先頭にディレクトリー区切り（\または/）が付いている場合はルートディレクトリーからの絶対パス、そうでない場合はカレントディレクトリーからの相対パスと見なされる。1つ上のディレクトリー（親ディレクトリー）は「..」（ピリオド2つ）で表現できる。

例

``■ 任意のカレントディレクトリーから、ディレクトリー「/testcfg/rip/20030820」に移動する（絶対パス指定）。
`SET CFLASH DIR=/testcfg/rip/20030820
` ■ ディレクトリー「/testcfg」から、ディレクトリー「/testcfg/rip/20030820」に移動する（相対パス指定）。
`SET CFLASH DIR=rip/20030820
` ■ 1つ上のディレクトリーに移動する。
`SET CFLASH DIR=..
` ■ ルートディレクトリーに移動する。
`SET CFLASH DIR=/`

備考・注意事項

ディレクトリー区切りには「/」（スラッシュ）か「\」（バックスラッシュまたは円記号）を使用できる。両者は等価だが、各種コマンドの出力では「\」を使って表示される。
親ディレクトリーを表す「..」は、単独でしか使用できない。「../..」や「../otherdir」といった指定はできないので注意。
仕様により、「8.3」形式名に「.」を含むディレクトリーには移動できない。たとえば、「A.DIR」という名前のディレクトリーには移動できない。

関連コマンド

ADD CFLASH DIR
SHOW CFLASH
SHOW CFLASH FILE

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L