[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD OSPF RANGE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ADD OSPF RANGE=ipadd AREA={BACKBONE|area-number} [MASK=ipadd] [EFFECT={ADVERTISE|DONOTADVERTISE}]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

OSPFエリアを構成するネットワークの範囲を定義する。
基本的には直接接続されているネットワークの範囲だけを指定すればよいが、ABRではエリア範囲を広く（短いマスクで）指定することにより、他エリアに通知する経路情報をまとめることができる。

パラメーター

RANGE: IPネットワークアドレス

AREA: エリアID

MASK: ネットマスク。RANGEパラメーターと組み合わせてエリアに所属するネットワークの範囲を指定する。省略時はRANGEで指定したIPアドレスのクラス（クラスA、B、C）に応じた標準ネットマスクが使用される

EFFECT: 指定したネットワーク範囲をエリア外部に通知するかどうか。エリア境界ルーター（ABR）でのみ有効。ADVERTISEを指定した場合、該当範囲の情報を1つのサマリーLSAとしてエリア外に通知する。DONOTADVERTISEを指定した場合は情報を通知しない。デフォルトはADVERTISE

例

``■ バックボーンエリアに所属するネットワークの範囲を定義する。ここでは、172.16.0.0〜172.16.255.255と172.17.0.0〜172.17.255.255の範囲を指定している。基本的には直接接続されているネットワークの範囲だけを指定すればよいが、ABRではエリア範囲を広く（短いマスクで）指定することにより、他エリアに通知する経路情報をまとめることができる。
`ADD OSPF RANGE=172.16.0.0 MASK=255.255.0.0 AREA=BACKBONE
ADD OSPF RANGE=172.17.0.0 MASK=255.255.0.0 AREA=BACKBONE`

関連コマンド

DELETE OSPF RANGE
SET OSPF RANGE
SHOW OSPF RANGE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L