[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH ACCELERATOR

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SHOW SWITCH ACCELERATOR`

IPv6アクセラレーターボードの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch accelerator

    Switch Accelerator Configuration
    ---------------------------------------------------------------------------
    Hardware Type .............. AT-ACC01
    Mode ....................... IPv6 Acceleration
    Status ..................... IPv6 active
    Search memory size ......... 128 MBytes
    Counter memory size ........ 36 Mbits
    MAC address ................ 00-00-cd-10-00-74
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Hardware Type | IPv6アクセラレーターボードの製品名称
Mode | IPv6アクセラレーターボードの動作モード。IPv6 Acceleration（有効）、Disabled（無効）のいずれか
Status | IPv6アクセラレーターボードの状態。IPv6 active（アクティブ）、Absent（カード未装着）、Disabled（無効）のいずれか
Search memory size | IPv6アクセラレーターボードの検索メモリーサイズ。検索メモリーには、マルチキャストテーブルや経路ツリーが格納される
Counter memory size | IPv6アクセラレーターボードのカウンターメモリーサイズ。カウンターメモリーには、統計カウンター情報が格納される
MAC address | IPv6ルーティングに使用するMACアドレス

関連コマンド

SHOW SWITCH
SHOW SWITCH ACCELERATOR
SHOW SWITCH ACCELERATOR COUNTER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L