[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE SWITCH HASH

カテゴリー：スイッチング / ポート

`DISABLE SWITCH HASH={L2|L3|L4}[,...]`

ポートトランキングの送出ポート決定アルゴリズムにおいて、指定した種類のヘッダー情報を使わないよう設定する。
デフォルトでは、L2とL3のヘッダー情報を使用して送出ポートを決定する。

パラメーター

HASH: 送出ポート決定アルゴリズムで使用しないヘッダー情報の種別。L2（送信元・宛先MACアドレス）、L3（始点・終点IPアドレス）、L4（始点・終点ポート）から選択する。カンマ区切りで複数指定が可能。

備考・注意事項

ルーティング後トランクグループから送信されるIPパケットの送出ポートは、本コマンドの設定とは関係なく、L3ヘッダー情報にのみ基づいて決定される。

関連コマンド

ADD SWITCH TRUNK
CREATE SWITCH TRUNK
ENABLE SWITCH HASH
SHOW SWITCH

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L