[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MLDSNOOPING

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`SHOW MLDSNOOPING [COUNTER]`

MLD Snoopingの情報を表示する。

パラメーター

COUNTER: 統計カウンターを表示させたいときに指定する。

入力・出力・画面例

    Manager > show mldsnooping

    MLD Snooping
    --------------------------------------------------------------------------------
    Status ........................ ENABLED
    Debugging ..................... DISABLED
    Group Timeout ................. 270 Secs

    Interface: vlan1
    --------------------------------------------------------------------------------
    Multicast Address ................ ff05:2222:3333:4444:5555:6666:7777:1111
    Ports ............................ 1,2,4-6
    Entry Timeout .................... 120 Secs

    Multicast Address ................ ff05:1111:7777:2222:eeee:aaaa:4444:2222
    Ports ............................ 5-8
    Entry Timeout .................... 187 Secs

    Multicast Address ................ All routers group
    Ports ............................ 5
    Entry Timeout .................... 208 Secs

    Interface: vlan4
    --------------------------------------------------------------------------------
    Multicast Address ................ ff01:1234:1234:5678:5678:2222:1111:3333
    Ports ............................ 12,13,14
    Entry Timeout .................... 56 Secs

    Multicast Address ................ All routers group
    Ports ............................ 14
    Entry Timeout .................... 208 Secs

    Manager > show mldsnooping counter

    MLD Snooping Counters
    --------------------------------------------------------------------------------
    InMessages ........................ 52
    InDiscards ........................ 2
    InGenQueries ...................... 10
    InSpecQueries ..................... 4
    InJoins ........................... 20
    InDones ........................... 16
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Status | MLD Snoopingの有効（ENABLED）・無効（DISABLED）
Debugging | デバッグ表示機能の有効（ENABLED）・無効（DISABLED）
Group Timeout | マルチキャストグループの登録有効期限（秒）。この期間内にReportメッセージの受信がなかったグループは解除解除される
Interface | インターフェース（VLAN）名
Multicast Address | 上記インターフェースで登録されているIPv6マルチキャストグループアドレス
Ports | グループメンバーが存在するスイッチポートの一覧
Entry Timeout | 該当グループの残り有効期限。この期間内にReportメッセージを受信しなかった場合、グループは登録解除される

表 2：COUNTERパラメーター指定時
InMessages | 受信MLDメッセージ総数
InDiscards | 受信後破棄したMLDメッセージ総数
InGenQueries | General Queryメッセージ受信数
InSpecQueries | Multicast-Address-Specific Queryメッセージ受信数
InJoins | Multicast Listener Reportメッセージ受信数
InDones | Multicast Listener Doneメッセージ受信数

関連コマンド

DISABLE MLDSNOOPING
ENABLE MLDSNOOPING

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L