[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BOOTP RELAY PORT

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`SHOW BOOTP RELAY PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定スイッチポートにおけるリレーエージェント情報オプション関連の設定を表示する。

パラメーター

PORT: スイッチポート番号。省略時およびALL指定時は、全ポートの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show bootp relay port

    BOOTP Relay Port Information:
    ------------------------------------
    Port ........................... 1
    Trusted ........................ No
    Subscriber-ID .................. user12332

    Port ........................... 2
    Trusted ........................ Yes
    Subscriber-ID ..................
    ...

表 1
Port | スイッチポート番号
Trusted | 該当ポートにおいて、リレーエージェント情報オプション付きで、なおかつ、giaddrフィールドが0のクライアントパケットを受信した場合の動作。Yes（転送）、No（破棄）のどちらか
Subscriber-ID | 該当ポートのSubscriber-ID

関連コマンド

ADD BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY OPTION82
SET BOOTP RELAY OPTION82
SET BOOTP RELAY OPTION82 PORT

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC3046, DHCP Relay Agent Information Option

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L