機能別解説

シンプル目次

運用・管理 (コマンド)

1: システム

      ログイン
      再起動
      システム時計の設定
      システム名の設定
      HTTPサーバー（サポート対象外）の無効化
      システムチェック

2: 記憶装置とファイルシステム

      物理デバイス
       NVS
       フラッシュメモリー
       コンパクトフラッシュ
      ファイルシステム
       ファイル名
        長いファイル名
       ワイルドカード
       ファイルの操作
       リリースファイル、パッチファイルの操作

3: コンフィグレーション

      設定の保存と復元

4: コマンドプロセッサー

      ログイン
      コマンドプロンプト
      コマンドライン編集キー
      コマンド入力時の注意事項
      コンソールメッセージ
      コマンド入力補助機能
       入力候補の表示
        次のキーワード候補を表示
        入力途中のキーワード候補を表示
       キーワードの補完
       パラメーター値の説明
      オンラインヘルプ
      端末画面のページ当たり行数
      エイリアス（別名）

5: ユーザー認証データベース

      ユーザーレベル
       コマンドプロンプト
      デフォルトアカウント
      ユーザー認証処理の順序
      ユーザーアカウントの管理

6: 認証サーバー

      ユーザー認証処理の順序
      RADIUSサーバー

7: アップロード・ダウンロード

      ダウンロード
       ネットワーク経由でのダウンロード
       コンソールポート経由でのダウンロード
      アップロード
       ネットワーク経由でのアップロード
       コンソールポート経由でのアップロード

8: ソフトウェア

      ファイル名
       ファームウェアファイル（リリースファイル）
       パッチファイル
       ファームウェアインストーラーにおけるバージョン表記
      ファームウェアファイル（リリースファイル）の有効化
      インストール（ファームウェア構成）情報
      フィーチャー（追加機能）ライセンス

9: メール送信

      基本設定
      メール機能の使用例

10: セキュリティー

      セキュリティーモード/ノーマルモード
       モードの変更
      Remote Security Officer（RSO）
      Managerレベルでのセキュリティータイマー

11: ログ

      デフォルトのログ設定
      ログの閲覧
      ログ設定のカスタマイズ手順
       ログ出力先の定義
       メッセージフィルターの追加
       ログ設定の確認
      設定例
       syslogサーバーへのログ転送
       メール送信
      資料編
       メッセージフォーマット
       ログレベル
       ログフィルターの条件指定に使える比較演算子
       モジュールIDとモジュール名
       タイプ/サブタイプ
       syslog形式への変換
        ログレベルとsyslogレベルのマッピング
        メッセージタイプとsyslogファシリティーの対応表

12: スクリプト

13: トリガー

14: SNMP

      SNMPv1/SNMPv2c
       基本設定
       その他
      SNMPv3
       基本設定
       その他
      SNMPv1/v2c/v3の共通事項

15: NTP

      基本設定
      付録
       定義済みのタイムゾーン名一覧

16: Secure Shell

      SSHサーバー
       パスワード認証
       RSA認証
      SSHクライアント
       パスワード認証
       RSA認証

スイッチング (コマンド)

17: 概要・基本設定

      レイヤー3スイッチとしての設定手順

18: ポート

      ポートの指定方法
      基本コマンド
      ポートトランキング
      ポートミラーリング
       基本設定
      ポートセキュリティー
      ループガード
       MACアドレススラッシングプロテクション
       パケットストームプロテクション
      ポート帯域制限機能
      トリガー

19: LACP（IEEE 802.3ad）

      基本設定

20: バーチャルLAN

      概要
       ポートとVLAN
      デフォルトVLAN
      ポートVLAN
      タグVLAN
       VLANタグ対応サーバーの共用
       VLANタグを利用したスイッチ間接続
      IPサブネットVLAN
      プロトコルVLAN
      マルチプルVLAN（Private VLAN）
       基本ルール
       設定例
      ダブルタグVLAN（Nested VLAN）
       基本ルール
       設定例
      VLAN間ルーティング

21: スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

      基本設定
      マルチプルSTPドメイン
      スパニングツリーパラメーターの設定変更

22: マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

      概要
       MSTインスタンス
       MSTリージョン
        MSTインスタンスとVLANの関連付けについて
       CIST
      基本設定
      マルチプルスパニングツリーパラメーターの設定変更

23: イーサネットリングプロテクション（EPSR）

      概要
       EPSRドメイン
       マスターノードとトランジットノード
       プライマリーポートとセカンダリーポート
       コントロールVLANとデータVLAN
       制御メッセージ
       障害検出機能
        Healthcheckメッセージ
        Link Downメッセージ
       基本動作
        正常動作時
        障害発生時
        障害回復時
      基本設定

24: フォワーディングデータベース

      FDBエントリー
      自動学習とダイナミックエントリー
      スタティックエントリー

25: クラシファイア

      概要
      基本設定
       クラシファイアの作成
       クラシファイアの使用
       クラシファイアの変更・削除・確認
      クラシファイアとルール領域消費量
       ハードウェアパケットフィルターのみ使用時
       ポリシーベースQoSのみ使用時
       ハードウェアパケットフィルターとポリシーベースQoS併用時
       IPv6ポリシーベースQoS使用時
       IPv6ハードウェアパケットフィルター使用時

26: QoS

      概要
       基本的な用語
      802.1p QoSの基本設定
       設定手順例
      ポリシーベースQoSの基本設定
       設定の前に
       設定手順例
        通常のパケット
        IPv6ルーティングパケット
       QoSポリシー
       トラフィッククラス
       フローグループ
       クラシファイア
      QoS処理フロー詳細
       通常のパケット
       IPv6ルーティングパケット
       パケット受信時のQoS処理
        タグ付きパケット
        タグなしパケット
       ポリシーベースのQoS処理
        パケット分類
        プレマーキング
        メータリング
         シングルレート・メータリング
         ツインレート・メータリング
        リマーキング
       パケット送信時のQoS処理
        キューへの格納処理
         REDアルゴリズム
         Tail-dropアルゴリズム
        キューからの送信処理
      QoSポリシーのフィルタリング機能
       設定方法
       具体例
      設定例
       最小帯域保証
       DiffServ
      QoSポリシーのルール領域消費量

27: ハードウェアパケットフィルター

      基本動作
       フィルターの構成
       フィルター処理の流れ
      設定手順
      コマンド例
      ハードウェアパケットフィルターのルール領域消費量

28: IPv6ハードウェアパケットフィルター

      基本動作
       フィルターの構成
       フィルター処理の流れ
      設定手順
      コマンド例
      IPv6ハードウェアパケットフィルターのルール領域消費量

29: ポート認証

      概要
      802.1X認証方式
      基本設定
       Authenticator
       Authenticator（ダイナミックVLAN）
       Supplicant
       認証サーバー

30: DHCP Snooping

      概要
      基本設定

IP (コマンド)

31: 概要・基本設定

      IPホストとしての基本設定
      IPルーターとしての基本設定
      デバッグ用コマンド

32: IPインターフェース

      VLANインターフェースの指定方法
      IPインターフェースの作成・削除
      DHCPによるIPアドレス自動設定
      マルチホーミング
      始点IPアドレスの決定
       ローカルIPインターフェース
      ディレクティドブロードキャストパケットフィルタリング

33: 経路制御

      インターフェース（ダイレクト）経路
      スタティック経路
      デフォルト経路
      ブラックホール経路

34: 経路制御（RIP）

      プロトコル概要
       RIP Version1と2
      基本設定

35: 経路制御（OSPF）

      プロトコル概要
       AS（Autonomous System）
       エリア
       仮想リンク（Virtual Link）
       OSPFルーター
       OSPFメッセージ
       LSA（Link State Advertisement）
      設定手順
      基本設定
      ABR（エリア境界ルーター）
      ASBR（AS境界ルーター）
       BGP-4経路の取り込み
      仮想リンク

36: 経路制御（BGP-4）

      プロトコル概要
       AS（Autonomous System）
        ASの種類
        ASとトラフィック
       プレフィックス
        経路集約
       BGPスピーカー
       BGPセッション
       BGPメッセージ
       パス属性
        AS_PATH
        MULTI_EXIT_DISC
        LOCAL_PREF
        ATOMIC_AGGREGATE
        COMMUNITIES
      基本設定手順
       設定項目詳細
      経路のフィルタリング
       経路選択プロセス
       ASパスリスト
       プレフィックスフィルター
       コミュニティーリスト
       プレフィックスリスト
       ルートマップ
      I-BGPフルメッシュの回避
       ルートリフレクション
       ASコンフェデレーション
      その他の機能
       ルートフラップダンピング
       TCP MD5認証
       プライベートASフィルター
       BGPピアテンプレート
       システム資源の調整
        メモリー不足時の一時停止
        メモリー使用量の制限
       トリガー
        MEMORYイベント
        PEERSTATEイベント

37: 経路制御フィルター

      IPルートフィルター
       基本
       RIPに対する動作
       OSPFに対する動作
      Trusted Routerフィルター

38: 名前解決

      ホストテーブル
      DNS
       DNSキャッシュ

39: ARP

      プロトコル概要
      ARPエントリーの手動登録
      ARPキャッシュログ
      プロキシーARP

40: DNSリレー

      基本設定
      DNSキャッシュ
      DHCPサーバー機能と組み合わせた設定例

41: DHCP/BOOTPリレー

      基本設定

42: Pingポーリング

      基本設定
      機器の状態
      トリガー
      ログ

IPv6 (コマンド)

43: 概要・基本設定

      IPv6ホストとしての基本設定
      IPv6ルーターとしての基本設定
      その他
       Telnetクライアント
       Telnetサーバー
       Ping
       Traceroute
      設定の確認

44: IPv6インターフェース

      基本設定
      トンネルインターフェース
       IPv6 over IPv4
       6to4

45: 経路制御

46: 経路制御（RIPng）

47: 名前解決

      ホストテーブル

IPマルチキャスト (コマンド)

48: 概要・基本設定

      マルチキャスト経路制御プロトコル

49: DVMRP

      基本設定

50: PIM

      PIM-DM
      PIM-SM
       基本設定
       RPを静的に設定する方法

51: IGMP

52: IGMP Snooping

IPv6マルチキャスト (コマンド)

53: PIM

      PIM-SM
       基本設定
       RPを静的に設定する方法

54: MLD

55: MLD Snooping

VRRP (コマンド)

56: 概要・基本設定

      プロトコル概要
      基本設定
      OSPFと組み合わせた設定
      トリガー

DHCPサーバー (コマンド)

57: 概要・基本設定

      基本設定
      基本設定（複数サブネット）