[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE SWITCH PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート

`ENABLE SWITCH PORT={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートをイネーブルにする。

パラメーター

PORT: ポート番号

備考・注意事項

ポートセキュリティー機能によってロック後ディセーブルにされたポートは、本コマンドでイネーブルにできない。その場合は、SET SWITCH PORTコマンドでLEARNパラメーターに0を指定し、ポートセキュリティーをオフにする必要がある。

関連コマンド

DISABLE SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L