[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET VLAN PORT

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`SET VLAN={vlanname|1..4094} PORT={port-list|ALL} FRAME={UNTAGGED|TAGGED}`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

VLAN所属ポートのタグ付き・タグなし設定を変更する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID

PORT: ポート番号

FRAME: 該当VLANのタグ設定。TAGGED（タグ付き）、UNTAGGED（タグなし）から選択する。

関連コマンド

ADD VLAN PORT
DELETE VLAN PORT
SHOW VLAN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L