[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY IP IGMP DESTINATION

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`DESTROY IP IGMP DESTINATION=ipadd INTERFACE=vlan-if`

ipadd: IPアドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

スタティックなIGMPグループエントリーを削除する。

パラメーター

DESTINATION: マルチキャストグループアドレス

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

関連コマンド

CREATE IP IGMP DESTINATION

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L