[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW LACP PORT

カテゴリー：スイッチング / LACP（IEEE 802.3ad）

`SHOW LACP PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートのLACP関連情報を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号。

入力・出力・画面例

    Manager > show lacp port=1,5
    LACP Port Information
    ------------------------------------------------------------------------------

    Actor Port ........................ 1
      Trunk Group ................ lacp26     Partner Information:
      Selected ................. Selected       Partner Sys Priority ........ 32768
      Port Priority ............... 32768       Partner System .. 00-00-f4-27-2c-74
      LACP Port Number ................ 1       Port Key ........................ 3
      Port Key ........................ 2       Port Priority ............... 32768
        Admin Key ..................... 1       Port Number ..................... 1
      Mode ....................... Active       Mode ....................... Active
      Periodic ..................... Fast       Periodic ..................... Fast
      Individual ..................... No       Individual ..................... No
      Synchronised .................. Yes       Synchronised .................. Yes
      Collecting .................... Yes       Collecting .................... Yes
      Distributing .................. Yes       Distributing .................. Yes
      Defaulted ...................... No       Defaulted ...................... No
      Expired ........................ No       Expired ........................ No
      Actor Churn .................... No
      Partner Churn .................. No

    Actor Port ........................ 5
      Trunk Group ..................... -     Partner Information:
      Selected ................. Selected       Partner Sys Priority ............ 0
      Port Priority ............... 32768       Partner System .. 00-00-00-00-00-00
      LACP Port Number ................ 5       Port Key ........................ 0
      Port Key ........................ 1       Port Priority ................... 0
        Admin Key ..................... 1       Port Number ..................... 0
      Mode ....................... Active       Mode ...................... Passive
      Periodic ..................... Fast       Periodic ..................... Fast
      Individual ..................... No       Individual .................... Yes
      Synchronised .................. Yes       Synchronised ................... No
      Collecting ..................... No       Collecting .................... Yes
      Distributing ................... No       Distributing .................. Yes
      Defaulted ..................... Yes       Defaulted ..................... Yes
      Expired ........................ No       Expired ........................ No
      Actor Churn .................... No
      Partner Churn .................. No

    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Actor Port | ポート番号
Port is LACP Disabled - Port in a Manual Trunk | 該当ポートが手動設定されたトランクポートであるため、LACPが自動的に無効化されたことを示す
Port is LACP Disabled - Half Duplex Link | 該当ポートがHalf Duplexで動作しているため、LACPが自動的に無効化されたことを示す
Trunk Group | 所属先のトランクグループ名。LACPによって自動設定されたトランクグループには「lacpXXXX」形式の名前が自動的に割り当てられる（XXXXはSHOW INTERFACEコマンドで表示されるインターフェースインデックス）。トランクグループに所属していない場合は「-」と表示される
Selected | LACPの状態。Selected（LACPの管理下にある）、Standby（LACPの管理下にあり、現在スタンバイ状態である）、Unselected（LACPの管理下にない）がある
Priority | LACPポートプライオリティー
LACP Port Number | エンコードされたポート番号
Port Key | LACPポート鍵
Admin Key | LACPポート鍵のもととなる設定可能値（ADMINKEY）
Mode | LACP動作モード。Active、Passiveのどちらか
Periodic | Activeモード時のLACPパケットの送信間隔。Fast（1秒）、Slow（30秒）のどちらか
Individual | Aggregationフラグの状態。Yes（Individual = 同一トランクグループを構成可能な他のポートがない）、No（Aggregatable = 同一トランクグループを構成可能な他のポートがある）のどちらか
Synchronised | Sychronizationフラグの状態。Yes（IN_SYNC）、No（OUT_OF_SYNC）のどちらか
Collecting | Collectingフラグの状態。Yes（パケットを受信できる）、No（パケットを受信できない）のどちらか
Distributing | Distributingフラグの状態。Yes（パケットを送信できる）、No（パケットを送信できない）のどちらか
Defaulted | Defaultedフラグの状態。Yes（対向機器からLACPパケットを受け取っていないため、対向機器の情報としてデフォルトの値を仮定している）、No（対向機器から受信したLACPパケットの情報を使っている）
Expired | Expiredフラグの状態。Yes（Receive MachineがEXPIRED状態にある）、No（Receive MachineがEXPIRED状態にない）
Actor Churn | 自ポート側でChurn（Synchronizedフラグが安定せず、一定時間内にLACPグループに所属できなかった状態）を検出したかどうか。Yes（Churnを検出した）、No（Churnを検出していない）
Partner Churn | 対向ポート側でChurn（Synchronizedフラグが安定せず、一定時間内にLACPグループに所属できなかった状態）を検出したかどうか。Yes（Churnを検出した）、No（Churnを検出していない）
Partner Informationセクション | 対向する機器・ポートの情報が表示される。
Partner Sys Priority | 対向機器のLACPシステムプライオリティー
Partner System | 対向機器のLACPシステムID（MACアドレス）
Port Key | 対向機器のLACPポート鍵
Port Priority | 対向機器のLACPポートプライオリティー
Port Number | 対向機器のポート番号
Mode | 対向機器のLACP動作モード。Active、Passiveのどちらか
Periodic | 対向機器のLACPパケットの送信間隔。Fast（1秒）、Slow（30秒）のどちらか
Individual | 対向機器のAggregationフラグの状態
Synchronised | 対向機器のSynchronizationフラグの状態
Collecting | 対向機器のCollectingフラグの状態
Distributing | 対向機器のDistributingフラグの状態
Defaulted | 対向機器のDefaultedフラグの状態
Expired | 対向機器のExpiredフラグの状態

関連コマンド

ADD LACP PORT
SET LACP PORT
SHOW LACP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L