[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# CREATE EPSR

カテゴリー：スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`CREATE EPSR=epsrname MODE=MASTER CONTROLVLAN={vlanname|1..4094} PRIMARYPORT=port-number [HELLOTIME=timer1] [FAILOVERTIME=timer2] [RINGFLAPTIME=0..65535] [TRAP={ENABLED|DISABLED}]
CREATE EPSR=epsrname MODE=TRANSIT CONTROLVLAN={vlanname|1..4094} [TRAP={ENABLED|DISABLED}]`

epsrname: EPSRドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。ただし、「ALL」は指定できない。大文字小文字を区別しない）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）
port-number: スイッチポート番号（1〜）
timer1: 時間（100ms〜32767s）
timer2: 時間（200ms〜65535s）

EPSRドメインを作成する。
本コマンド実行時は、次のルールが適用される。
・1台のスイッチ上に作成できるEPSRドメインは最大16個
・コントロールVLANの所属ポートはちょうど2ポートでなくてはならない（ただし、トランクグループは全体で1ポートと見なす）。また、これらのポートはタグ付き設定でなくてはならない。
・データVLAN、コントロールVLANを問わず、他のEPSRドメインに追加されているVLANはコントロールVLANとして指定できない
・トランクポートは、グループ内のポートが1つでもリンクアップしていれば全体としてリンクアップのステータスとなる。また、SNMPトラップでトランクポートのポート番号を通知するときは、トランクグループ内でポート番号のもっとも小さいポートの番号が使われる。
・LACP、スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）、ダイナミックVLAN（ポート認証）が有効なポートはEPSRドメインに追加できない。
・マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）が有効なときは、EPSRを使用できない。

パラメーター

EPSR: EPSRドメイン名

MODE: EPSRドメインにおける役割。MASTER（マスターノード）、TRANSIT（トランジットノード）から選択する。

CONTROLVLAN: コントロールVLAN。VLAN名またはVLAN ID（VID）で指定する。

PRIMARYPORT: （マスターノードのみ）プライマリーポート。

HELLOTIME: （マスターノードのみ）Healthcheckメッセージの送信間隔。数値だけで指定する場合の単位はs（秒）。ただし、数値のあとに「s」、「ms」をつけると、それぞれ「秒」、「ミリ秒」の意味になる。「ms」を指定する場合は、100msの倍数で指定すること。デフォルトは1s（1秒）。

FAILOVERTIME: （マスターノードのみ）Healthcheckメッセージのタイムアウト時間。HELLOTIMEの2倍の値に設定すること。マスターノードは、プライマリーポートから送信したHealthcheckメッセージが、ここで指定した時間内にセカンダリーポートに到達しないとリングに障害が発生したと判断する。数値だけで指定する場合の単位はs（秒）。ただし、数値のあとに「s」、「ms」をつけると、それぞれ「秒」、「ミリ秒」の意味になる。「ms」を指定する場合は、100msの倍数で指定すること。デフォルトは2s（2秒）。

RINGFLAPTIME: （マスターノードのみ）リング障害の回復後、Failed状態からComplete状態に遷移する前に待機する最小時間（秒）。この時間内にリング障害が回復しても、Failed状態を維持する。リングの状態が頻繁に切り替わるような場合、この値を調整することで不必要な状態遷移を防ぐことができる。デフォルトは0。

TRAP: EPSRドメインの状態が変化したときにSNMPトラップ（SNMPv2c、SNMPv3形式のみ）を送信するかどうか。デフォルトはENABLED（送信する）。

例

``■ EPSRドメイン「blues」を作成し、マスターノードとして動作するよう設定する。コントロールVLANにはVLAN「blues_control」を、プライマリーポートにはポート1を指定する。
`CREATE EPSR=blues MODE=MASTER CONTROLVLAN=blues_control PRIMARYPORT=1
` ■ EPSRドメイン「blues」を作成し、トランジットノードとして動作するよう設定する。コントロールVLANにはVLAN「blues_control」を指定する。
`CREATE EPSR=blues MODE=TRANSIT CONTROLVLAN=blues_control`

備考・注意事項

EPSRが使用するスイッチポートでは、自動的にイングレスフィルタリング（SET SWITCH PORTコマンドのINFILTERINGパラメーター）が有効になる。同パラメーターは、EPSRドメインを削除して該当ポートをEPSRで使用されないようにするまで変更できない。
コントロールVLANにはレイヤー3以上の設定（IPアドレスの設定など）を行わないこと（コントロールVLANはリングを構成・制御するためだけに存在する）。
EPSRドメインの状態変化を知らせるSNMPトラップを利用するためには、SNMPv2cのトラップホストまたはSNMPv3のターゲットを設定する必要がある。SNMPv1トラップホストの設定だけでは、EPSRのSNMPトラップは利用できないので注意。

関連コマンド

ADD EPSR DATAVLAN
CREATE VLAN
DESTROY EPSR
ENABLE EPSR
SET EPSR
SET EPSR PORT
SHOW EPSR

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L