[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE EPSR DEBUG

カテゴリー：スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`ENABLE EPSR={epsrname|ALL} DEBUG={INFO|MSG|PKT|STATE|ALL} [OUTPUT=CONSOLE] [TIMEOUT={1..4000000000|NONE}]`

epsrname: EPSRドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

EPSRドメインのデバッグオプションを有効化する。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

EPSR: EPSRドメイン名。ALLを指定した場合は、すべてのEPSRドメインが対象となる。

DEBUG: 有効にするデバッグオプション。INFO（EPSRに関する全般的情報を表示）、MSG（EPSRパケットをデコードして表示）、PKT（EPSRパケットをASCII表示）、STATE（EPSRの状態遷移を表示）、ALL（すべてのオプション）から選択する。

OUTPUT: デバッグ情報の出力先を指定する。CONSOLE（コンソール）のみ指定可能。省略時はコマンドを入力した端末画面に出力される。本オプションは、スクリプト中での使用を想定したもの。

TIMEOUT: デバッグオプションの有効期限（秒）。省略時は以前に設定した値、あるいは、無期限。

関連コマンド

CREATE EPSR
DISABLE EPSR DEBUG
SHOW EPSR DEBUG

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L