[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP IGMP DESTINATION

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`ADD IP IGMP DESTINATION=ipadd INTERFACE=vlan-if PORT={ALL|port-list}`

ipadd: IPアドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

既存のスタティックなIGMPグループエントリーにメンバーポートを追加する。

パラメーター

DESTINATION: マルチキャストグループアドレス

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

PORT: メンバーポート

関連コマンド

CREATE IP IGMP DESTINATION
DELETE IP IGMP DESTINATION
DESTROY IP IGMP DESTINATION
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L