[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET VRRP

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`SET VRRP=vr-identifier [ADINTERVAL=1..255] [AUTHENTICATION={NONE|PLAINTEXT}] [PASSWORD=password] [PORTMONITORING={ON|OFF}] [PREEMPT={ON|OFF}] [PRIORITY=1..254] [STEPVALUE={1..254|PROPORTIONAL}] [ADOPTVRIP={ON|OFF}] [DELAY=0..3600]`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）
password: パスワード（1〜8文字。任意の印刷可能文字を使用可能。大文字小文字を区別する）

バーチャルルーターの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID。

ADINTERVAL: Advertisementパケットの送信間隔（秒）。デフォルトは1秒。

AUTHENTICATION: VRRPパケットの認証方式。NONE（認証なし）かPLAINTEXT（簡易パスワード）のどちらかを指定する。PLAINTEXTを選択した場合は、PASSWORDパラメーターでパスワードを指定する。デフォルトはNONE。

PASSWORD: パスワード。8文字以内の任意の文字列を指定する。AUTHENTICATIONパラメーターにPLAINTEXTを指定した場合の必須パラメーター。

PORTMONITORING: バーチャルルーターインターフェース（VLAN）の所属ポートを監視し、リンクアップしているポート数に応じてバーチャルルーターの優先度を変更するかどうかを指定する（ポートモニター機能）。ONを指定した場合は、STEPVALUEパラメーターも指定する必要がある。デフォルトはOFF。

PREEMPT: プリエンプトモード。マスタールーターよりもバックアップルーターの優先度が高い場合に、優先度の高い方がマスターに移行するかどうか。ONなら移行、OFFなら移行しない。例外として、優先マスタールーター（バーチャルIPアドレスを実際に保有しているルーター。優先度は最高の255）は、プリエンプトモードのオン・オフに関係なく、稼働している限り常にマスターになる。

PRIORITY: 優先度（1〜254）。大きいほど優先度が高い。255は優先マスタールーター用に予約されているため指定できない。CREATE VRRPコマンドのIPADDRESSパラメーターに実アドレスを指定した場合（優先マスタールーター）は、優先度は自動的に255となり、このパラメーターの値は無効となる。それ以外の場合のデフォルト値は100。

STEPVALUE: ポートモニター機能をオンにしている場合、VLAN所属ポートがリンクダウンするたびに優先度から差し引く値。1〜254の整数を指定した場合は、ポートがリンクダウンするかディセーブルに設定されるたびに、バーチャルルーターの優先度が指定した値だけ低下する。キーワードPROPORTIONALを指定したときは、リンクダウンしているポートの割合に応じて優先度が低下する。

ADOPTVRIP: マスタールーターとして動作しているとき、バーチャルIPアドレスを実インターフェースのIPアドレスとして所有しているかどうかに関係なく、バーチャルIPアドレス宛てのPing（ICMP Echo）、Telnet/SSHアクセス、SNMP要求、DNSリレー要求に応答するかどうか。デフォルトはOFF。

DELAY: プリエンプトモードがオンのとき（PREEMPT=ONのとき）、現行のマスタールーターよりも優先度の高いルーターがマスターに移行する前に待機する時間（秒）。デフォルトは0。本パラメーターはPREEMPT=ONのときだけ有効。

備考・注意事項

同一VRIDのバーチャルルーターを持つすべてのルーターで同じ設定にすること。

関連コマンド

ADD VRRP
CREATE VRRP
DELETE VRRP
DESTROY VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L