[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW QOS DSCPMAP

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW QOS DSCPMAP[={PREMARKING|REMARKING}] [DSCP=dscp-list]`

dscp-list: DSCP値（0〜63。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

DSCPMAPテーブルの内容を表示する。

パラメーター

DSCPMAP: DSCPMAPテーブルの種類。PREMARKING（プレマーキング用）、REMARKING（リマーキング用）から選択する。省略時は両方が表示される。

DSCP: テーブルのインデックスとしてのDSCP値。本パラメーターを指定した場合は、該当するエントリーだけが表示される。省略時はすべてのエントリーが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show qos dscpmap dscp=63

     DSCP-based QOS Marking Parameters

     DSCP/Markvalue 63
       BandwidthClass           1         2         3
       ---------------------------------------------------------------------------
       NewDSCP                  63        -         -
       NewBandwidthClass        1         -         -
       NewQueue                 0         -         -
       NewPriority              0         -         -
       ---------------------------------------------------------------------------

     DSCP-based QOS Remarking Parameters

     DSCP/Markvalue 63
       BandwidthClass           1         2         3
       ---------------------------------------------------------------------------
       NewDSCP                  63        63        63
       NewBandwidthClass        1         2         3
       NewQueue                 0         0         0
       NewPriority              0         0         0
       ---------------------------------------------------------------------------

表 1
DSCP-based QOS Marking Parameters | プレマーキング用DSCPテーブルのエントリーが表示される
DSCP-based QOS Remarking Parameters | リマーキング用DSCPテーブルのエントリーが表示される
DSCP/Markvalue | テーブルインデックスとしてのDSCP値（MARKVALUEパラメーター値）
BandwidthClass | テーブルインデックスとしての帯域クラス（プレマーキング用DSCPテーブルには、帯域クラス1のエントリーしか存在しない）
NewDSCP | 対象パケットに割り当てる新しいDSCP値
NewBandwidthClass | 対象パケットに割り当てる新しい帯域クラス
NewQueue | 対象パケットに割り当てる新しい送信キュー
NewPriority | 対象パケットに割り当てる新しい802.1pユーザープライオリティー値

関連コマンド

SET QOS DSCPMAP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L