[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP MEMLIMIT

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`SHOW BGP MEMLIMIT`

BGP-4に割り当て可能な最大メモリー量と実際に割り当てられているメモリー量を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp memlimit
    BGP Memory Limit:  85%,   Actual Use:  0%

表 1
BGP Memory Limit | BGP-4に割り当て可能な最大メモリー量（%）
Actual Use | BGP-4に割り当てられているメモリー量（%）

関連コマンド

SET BGP MEMLIMIT
SHOW BGP BACKOFF

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L